**[柯瑞] 打印标签式样说明**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 版本 | 更新内容 | 更新日期 | 备注 |
| 1 | Ver 1.0 | 新建 | 2021.11.22 |  |
|  |  |  |  |  |

1. 纸张大小

W50 \* H40 mm

1. 打印样式

QR 代码

描述已自动生成

1. 项目说明

单号：界面输入， 字体：宋体，字号：12, 加粗

BIN: 机台发送信号中获取，字体：宋体，字号：12, 加粗

XY: 程式中获取，字体：宋体，字号：12, 加粗

VF、IV：程式中获取，字体：宋体，字号：8, 加粗

数量：机台发送信号中获取， 字体：宋体，字号：8, 加粗

机台号：界面输入，字体：宋体，字号：8, 加粗

日期、时间：系统时间，字体：宋体，字号：8, 加粗

员工：界面输入， 字体：宋体，字号：8, 加粗

二维码：内容为标签上所有项目的内容从上到下，从左到右的整合，项目间使用逗号分隔； 以上图中的内容为例：

内容为：20211608,100,GC1,3.0-3.1,3000-3100,5000,S24,21/11/21,10:05,1230

1. 通讯协议：按照之前的｛XXXX,XXXX,,YYYYYYYY｝方式， 其中XXXX为同一数值。

**说明： 在旧版软件上开发，可在master版本上改（客户之前无特殊式样要求），但需注意的是界面不能有卡顿问题。**